● 업데이트 방법

1. USB를 준비합니다.

2. USB의 최상위(Root)에 'UPG'폴더를 만듭니다.

3. UPG폴더 내에 'EXM50.UPG'파일을 넣습니다.

4. EXM-50을 켭니다.

5. 업데이트 파일이 저장된 USB를 넣습니다.

6. 업데이트 파일이 인식되면 상단의 LED 세개가 깜박입니다.

   깜박이다가 세트가 꺼지고 켜지면서 FM라디오로 가게됩니다.(업데이트 완료되었음)

7. EXM-50의 전원을 끄고 USB를 뽑습니다.

8. EXM-50의 전원을 켭니다.

● 주의

1. USB에 저장된 UPG폴더를 삭제해 주십시오,

   위의 USB를 재삽입하면 업데이트가 다시 진행됩니다.

2. UPG파일을 인식하지 못하여 업데이트 진행이 안되면

   UPG폴더 외의 장소에 음악파일을 1~2개 저장하여 다시 진행하십시오.